**设备产品清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号(参数)** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 |  半球摄像机  |  海康  |  DS-2CD5126EFWD-IZ(2.8-12mm)  | 53 |  台  |  |  | 根据现场安装情况确定具体数量 |
| 1.1 | 筒形摄像机 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ | 台 |  |
| 2 | 快球摄像机 | 海康 |  DS-2DF8223IW-A  | 11 | 台 |  |  |  |
| 3 | 室内摄像机支架 | 海康 |  定制  | 53 | 套 |  |  |  |
| 4 | 室外摄像机支架 | 海康 |  DS-1602ZJ，墙面长壁装支架 | 11 | 套 |  |  |  |
| 5 | 存储服务器 | 海康 |  DS-A72036R  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电梯摄像机 | 海康 | DS-2CD2525F-IS | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 硬盘 | 西数 |  4T企业级  | 36 | 块 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 华为 |  S5720-56C-HI-AC 48个10/100/1000Base-T以太网端口，上行支持4x10GE SFP+固定端口，4x10GE SFP+插卡 内置1个AC电源，1+1电源备份，支持AC、DC及AC/DC混插 包转发率：252Mpps交换容量：598Gbps/5.98Tbps | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 华为 |  S5720-52P-SI-AC 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源交换容量：336Gbps/3.024Tbps 包转发率：132Mpps/166Mpps | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 华为 |  S5720-28P-SI-AC 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源交换容量：336Gbps/3.024Tbps 包转发率：96Mpps/126Mpps | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 光模块 | 华为 |  SFP-GE-LX-SM1310 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 8 | 个 |  |  |  |
| 12 | 摄像机电源 | 国产　 |  DC 12V 20A  | 10 | 个 |  |  |  |
| 13 | 摄像机电源 | 国产　 |  AC 24V 20A  | 3 | 个 |  |  |  |
| 14 | 液晶显示单元 | 康普瑞 | 三星面板，屏幕尺寸：图像长宽比：16：9；色彩：16.7M；亮度：700/500cd/ m2；色温：10000K；可视角度（H/V）：178度/178度；物理拼缝：上下拼缝3.5mm，左右拼缝3.5mm；单屏重量：18.5/15kg；外形尺寸：1213.5mm(H) x684.3mm(V)；显示面积：1209.6mm(H)×680.4mm(V)；电源：AC 100~240V,50/60,Universal,±10%；功率：220/165W (满载工作状态下)；电源管理：VESA DPMS；使用寿命：50000小时；支持最大分辨率：1920 x 1080；最佳分辨率：1920×1080； | 4 | 台 |  |  |  |
| 15 | 液晶单元机柜 | 康普瑞 | 2800\*2600\*500，黑色，烤漆 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 显示屏线材 | 国产 | 电源线、HDMI或者DVI线 | 4 | 套 |  |  |  |
| 17 | 视频综合平台 | 海康 | DS-B20-04D-08HU | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 网络控制键盘 | 海康 | DS-1600K | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 操作台 | 国产　 | 四联操作台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 水晶头 | AMP | 五类 屏蔽 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 21 | 水晶头 | AMP | 六类 屏蔽 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 22 | 网络跳线 | AMP | 六类 屏蔽 3米 | 20 | 条 |  |  |  |
| 23 | 光纤跳线 | AMP　 | SC-LC 3米 | 8 | 对 |  |  |  |
| 24 | 监控计算机 | DELL | T3620，大机箱 I7-6700/16G/1T/K620显卡 | 2 | 台 |  |  |  |
| 25 | 显示器 | DELL | U2412M  | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 周界对射报警主机 | 海康 |  DS-19A08-01BN(国内标配)  | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 报警编程键盘 | 海康 | DS-19K00-BL与报警主机同品牌配套 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 周界红外对射器（含支架） | 海康 | DS-1T133S，红外双光束，100米 | 6 | 对 |  |  |  |
| 29 | 地址模块 | 海康 | DS-19M01-ZS | 6 | 个 |  |  |  |
| 30 | 普利卡套管 | 国产　 | 20mm | 30 | 米 |  |  |  |
| 31 | 门禁管理系统软件 | 航信 | Aisino-SQL-MJ/v4.0 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 服务器工作站 | DELL | PowerEdge R730，2603/16G/1.2TB/H330/DVDRW/2\*750W | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 门禁管理工作站含显示器 | DELL | T3620+U1214M大机箱 I7-6700/16G/1T/K620显卡 ，显示器24寸，16：:10,1920\*1200，LED背光 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 工作站狗 | 航信 | E2006软件加密狗 | 2 | 个 |  |  |  |
| 35 | 门禁感应器（普及版） | 航信 | Aisino-GY8530 | 4 | 台 |  |  |  |
| 37 | 门禁控制器 | 航信 | Aisino-mj8802 | 2 | 台 |  |  |  |
| 38 | 身份识别系统软件 | 航信 | Aisino-FK/v4.0 | 1 | 套 |  |  |  |
| 39 | 身份查验触摸屏主机 | 航信 | 　 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 辅材辅料 | 　 | 　 | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |